**角凧の作り方**

**角凧は、左右のバランスが少しずれただけでもうまく
揚がらないんだ、注意して丁寧に作れば必ず揚がるよ。**

**< 用意するもの >**

割竹　　1.5 X 5.0 X 390 (横骨) 1本 1.5 X 5.0 X500 (縦骨）1本
1.5 X 5.0 X 620 (斜骨）2本 和紙 500 X 390 1枚
凧糸　のり　はさみ　絵の具　 　　　　　単位mm

**1) 絵を描いて下さい　何でもいいよ。2) 上の縁に15mm 折り返しあとをつけておく。左右と下の縁は 10mm 折りあとをつけておく。**
**3) 縦骨　1　を中心に貼るんだ
横骨　2　を左右等しくなるように斜線部に
のりづけして貼る　そこまでいいかな・・・。

4）上の縁を折り返してのりづけ　包込むように
横骨を固定する

5）斜骨　3　を貼りつける。そして左右と下の
縁をのりづけ折り返す　そのとき糸をまわして
巻き込むと強度が増すんだよ**[**よく　わかんなーい？**](http://www.tcp-ip.or.jp/~taco/girl.html)
**上の図を、よく見て糸を付けてごらん。

6）A～Bに、張り糸を結ぶ　山の高さ50mm位

7）D.E.F.G.に、 それぞれ糸を結びまとめる
（凧の高さの4倍程度の長さ）

8）C の糸目中心「凧の高さの5分の2位」に合わせ
る。（定規などの穴を利用するとべんり）

9） 安定をよくするために尻尾をつける、高さ
の　3～4倍位の長さを下部両端へ、
　　　　　　　　　　風によって調節する。**