

**角凧の作り方**

**角凧は、左右のバランスが少しずれただけでもうまく  
揚がらないんだ、注意して丁寧に作れば必ず揚がるよ。**

**< 用意するもの >**

割竹　　1.5 X 5.0 X 390 (横骨) 1本 1.5 X 5.0 X500 (縦骨）1本   
1.5 X 5.0 X 620 (斜骨）2本 和紙 500 X 390 1枚   
凧糸　のり　はさみ　絵の具　 　　　　　単位mm  
  
**1) 絵を描いて下さい　何でもいいよ。2) 上の縁に15mm 折り返しあとをつけておく。左右と下の縁は 10mm 折りあとをつけておく。**  
**3) 縦骨　1　を中心に貼るんだ　　　　　　　　　  
横骨　2　を左右等しくなるように斜線部に 　  
のりづけして貼る　そこまでいいかな・・・。  
  
4）上の縁を折り返してのりづけ　包込むように 　  
横骨を固定する　　　　　　　　　　　　　　  
  
5）斜骨　3　を貼りつける。そして左右と下の 　  
縁をのりづけ折り返す　そのとき糸をまわして  
巻き込むと強度が増すんだよ**[**よく　わかんなーい？**](http://www.tcp-ip.or.jp/~taco/girl.html)  
**上の図を、よく見て糸を付けてごらん。　　　　　  
  
6）A～Bに、張り糸を結ぶ　山の高さ50mm位　　  
  
7）D.E.F.G.に、 それぞれ糸を結びまとめる 　　  
（凧の高さの4倍程度の長さ）  
  
8）C の糸目中心「凧の高さの5分の2位」に合わせ  
る。（定規などの穴を利用するとべんり）　  
  
9） 安定をよくするために尻尾をつける、高さ   
の　3～4倍位の長さを下部両端へ、  
　　　　　　　　　　風によって調節する。**